|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten an  **Allschnittmaschinen** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | Es bestehen Gefährdungen durch:   * Schnittverletzungen an Fingern und Händen * Aufstellen an ungeeigneten Orten * Unzureichende Standsicherheit des Gerätes * die eingesetzte Antriebsenergie (elektrischer Strom | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung der Allschnittmaschine die Gebrauchsanleitung des Herstellers lesen. * Die Anschlagplatte muss so eingestellt sein, dass der radiale Abstand zwischen Messerschneide und der Anschlagplatte in der Nullstellung nicht mehr als 5 mm beträgt. * Der Abstand zwischen Messer und dem fest angebrachten Schutzbügel darf nicht größer als 5 mm sein; ansonsten muss das Messer ausgewechselt werden. * Beim Arbeiten mit der Maschine dürfen die Schutzeinrichtungen nicht entfernt werden. * Beim Arbeiten mit der Maschine müssen die Schutzeinrichtungen grundsätzlich benutzt werden. * Die Maschine muss in hinreichendem Abstand zu den anderen Arbeitsplätzen aufgestellt worden sein. * Die Maschine muss so positioniert worden sein, dass sie in bequemer Körperhaltung bedient wer­den kann. * Die Maschine muss standsicher aufgestellt worden sein. * Es ist eng anliegende Kleidung zu tragen. * Benutzen Sie die für Küchenarbeitsplätze vorgeschriebene Schutzausrüstung sowohl zu Ihrem eigenen Schutz als auch aus hygienischen Gründen. | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Lehrer zu melden * Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern * Maschine nach Arbeitsende reinigen * **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **27. Juli 2017** |
| Schulleitung |  |