|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten an**Allschnittmaschinen** | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Es bestehen Gefährdungen durch:* Schnittverletzungen an Fingern und Händen
* Aufstellen an ungeeigneten Orten
* Unzureichende Standsicherheit des Gerätes
* die eingesetzte Antriebsenergie (elektrischer Strom
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|      | * Vor erstmaliger Benutzung der Allschnittmaschine die Gebrauchsanleitung des Herstellers lesen.
* Die Anschlagplatte muss so eingestellt sein, dass der radiale Abstand zwischen Messerschneide und der Anschlagplatte in der Nullstellung nicht mehr als 5 mm beträgt.
* Der Abstand zwischen Messer und dem fest angebrachten Schutzbügel darf nicht größer als 5 mm sein; ansonsten muss das Messer ausgewechselt werden.
* Beim Arbeiten mit der Maschine dürfen die Schutzeinrichtungen nicht entfernt werden.
* Beim Arbeiten mit der Maschine müssen die Schutzeinrichtungen grundsätzlich benutzt werden.
* Die Maschine muss in hinreichendem Abstand zu den anderen Arbeitsplätzen aufgestellt worden sein.
* Die Maschine muss so positioniert worden sein, dass sie in bequemer Körperhaltung bedient wer­den kann.
* Die Maschine muss standsicher aufgestellt worden sein.
* Es ist eng anliegende Kleidung zu tragen.
* Benutzen Sie die für Küchenarbeitsplätze vorgeschriebene Schutzausrüstung sowohl zu Ihrem eigenen Schutz als auch aus hygienischen Gründen.
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Lehrer zu melden
* Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan).
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

 **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **27. Juli 2017** |
| Schulleitung |  |