|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten an**Bau- Kreissägen** | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr durch das schnell laufende Sägeblatt
* Gefahr durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit)
* Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm
* Unkontrolliert bewegte Teile
* Gefahr beim Sägen durch Holzstaub
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Der Abstand des Spaltkeils darf vom Sägeblatt nicht mehr als 8 mm betragen
* Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind
* Nur geeignete Sägeblätter verwenden
* Die erforderlichen Hilfseinrichtungen müssen bei Bedarf benutzt werden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock)
* Auf die richtige Einstellung der Schutzhaube achten
* Jugendliche über 15 Jahre dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und zu Ausbildungszwecken an Kreissägen arbeiten
* Auf einen sicheren Stand beim Arbeiten achten
* Splitter und Späne dürfen nicht mit der Hand aus dem Bereich des laufenden Sägeblattes entfernt werden
* Vor dem Verlassen der Kreissäge die Maschine ausschalten
* Auf Ordnung und Sauberkeit achten (keine Abfallstücke im Arbeitsbereich)
* Bei Arbeiten mit der Baukreissäge muss enganliegende Kleidung, Gehörschutz und den Tätigkeiten entsprechende Sicherheitsschuhe getragen werden.

Keine Handschuhe* Beim Sägen von Laubhölzern (z. B. Eichen und Buchenholz) muss die Säge an eine Absaugung angeschlossen werden. Gefahrstoff- Betriebsanweisung beachten
* Beim Sägen spröder Materialien (z. B. Kunststoffe), Schutzbrille benutzen
* Alle Arbeiten nach **TSM/M** (erweiterte Informationen beachten!)
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan).
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport:19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* **E-Check, je nach Ausführung, jährlich oder** **alle vier Jahre**
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **25. Juni 2019** |

 Schulleitung