|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten an  **Formatkreissägen** | **Raum:**  **Verantwortlich** | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\D-W025--.jpg | | * ghs_silhoueteSchnitt- und Einzugsgefahr durch das schnell laufende Sägeblatt * Gefahr durch das zu bearbeitende Material   (Bruch, Splitter, wie z. B. bei Kunststoff, Oberflächenbeschaffenheit)   * Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm * Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile * Gefahr beim Sägen durch Holzstaub | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
| **G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M003--.jpg**  G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpgD:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\ISOP028-.jpg | * Der Abstand des Spaltkeils darf vom Sägeblatt nicht mehr als 8 mm betragen * Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind * Bei Verbundkreissägeblättern muss die zulässige Drehzahl zusätzlich angegeben sein und darf nicht überschritten werden * Die erforderlichen Hilfseinrichtungen müssen bei Bedarf benutzt werden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock) * Auf die richtige Anbringung und Einstellung der Schutzhaube ist zu achten * Beim Einsetzschneiden Rückschlagklotz und Begrenzungsklotz verwenden * Jugendliche über 15 Jahre dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und zu Ausbildungszwecken an Kreissägen arbeiten * Auf einen sicheren Stand beim Arbeiten achten * Splitter und Späne dürfen nicht mit der Hand aus dem Bereich des laufenden Sägeblattes entfernt werden * Vor dem Verlassen der Kreissäge die Maschine ausschalten * Auf Ordnung und Sauberkeit achten * Bei Arbeiten mit der Formatkreissäge müssen eng anliegende Kleidung, Gehörschutz und den Tätigkeiten entsprechende Sicherheitsschuhe getragen werden. Keine Handschuhe! * Auf Funktion der Absaugung achten, Anlauf abwarten. * Alle Arbeiten nach **TSM/M** (erweiterte Informationen beachten!) | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen * Im Brandfall Löschversuch unternehmen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Maschine abschalten und sichern * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern * Maschine nach Arbeitsende reinigen * **E-Check** **alle vier Jahre** (bei stationärer Installation!) | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **23. April 2021** |
|  | Schulleitung |  |  |  |