|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Heißklebepistolen** | **Raum**verantwortlich  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Es bestehen Gefährdungen durch: * Heiße Oberflächen (an der Spitze und durch frische Klebestellen)
* Elektrischer Strom
* Herumliegende Anschlusskabel
* Heiße Dämpfe
 |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|      | * Vor erstmaliger Benutzung der Heißklebepistole ist eine Unterweisung zum richtigen Umgang durchzuführen.
* Das Anschlusskabel ist so zu verlegen, dass die Arbeitsflächen möglichst frei sind.
* Feste und hitzebeständige Unterlagen verwenden.
* Beim Ablegen der Heißklebepistole ist darauf zu achten, dass, kein Kleber abtropft und
* bei weiteren Tätigkeiten Verbrennungen an der Spitze vermieden werden.
* Zudem muss auf das Anschlusskabel geachtet werden, um ein Ansenken der Isolierung zu vermeiden
* Regelmäßig Lüften
* Nach dem Ende der Arbeiten den Netzstecker ziehen.
 |  |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** |
|  | * Bei Schäden den Lehrer informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
* Bei der Reinigung sind die Angaben hierzu des Herstellers zu beachten
* Im Brandfall Löschversuch unternehmen
 |  |
| **Erste Hilfe** |
|  | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

 **Notruf: (0)112 Krankentransport: (0)19222** |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** |
|  | * Mängel sind umgehend dem Lehrer zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **27. Januar 2022** |
| Schulleitung |  |