|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Heißklebepistolen** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | Es bestehen Gefährdungen durch:   * Heiße Oberflächen (an der Spitze und durch frische Klebestellen) * Elektrischer Strom * Herumliegende Anschlusskabel * Heiße Dämpfe | | | | |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | | |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung der Heißklebepistole ist eine Unterweisung zum richtigen Umgang durchzuführen. * Das Anschlusskabel ist so zu verlegen, dass die Arbeitsflächen möglichst frei sind. * Feste und hitzebeständige Unterlagen verwenden. * Beim Ablegen der Heißklebepistole ist darauf zu achten, dass, kein Kleber abtropft und * bei weiteren Tätigkeiten Verbrennungen an der Spitze vermieden werden. * Zudem muss auf das Anschlusskabel geachtet werden, um ein Ansenken der Isolierung zu vermeiden * Regelmäßig Lüften * Nach dem Ende der Arbeiten den Netzstecker ziehen. | | | |  | |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** | | | | | | |
|  | | * Bei Schäden den Lehrer informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen * Bei der Reinigung sind die Angaben hierzu des Herstellers zu beachten * Im Brandfall Löschversuch unternehmen | | | |  |
| **Erste Hilfe** | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: (0)112 Krankentransport: (0)19222** | | | |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** | | | | | | |
|  | * Mängel sind umgehend dem Lehrer zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **27. Januar 2022** |
| Schulleitung |  |