|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten an  **Kantenanleimmaschinen** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
| G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-W026--.jpg | | * Einzugsgefahren an den Transportwalzen * Gefahren durch heiße Oberflächen * Je nach Bauart:   Mögliche Gefährdungen durch Laserstrahlen   * Gefahr durch das Messer beim Abkappen der Anleimkanten * Brandgefahr durch das verwendete Reinigungsmittel * Sonstige chemische Gefahren durch das Reinigungsmittel | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
| G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M001--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M006--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpg | * Die Maschinen dürfen nur durch unterwiesene Mitarbeiter betrieben werden. * Tragen von enganliegender Arbeitskleidung. * Wenn heiße Oberflächen am Material zu erwarten sind, müssen entsprechende, enganliegende Schutzhandschuhe getragen werden. * Tragen von Sicherheitsschuhen min. S1. * Beim laufenden Betrieb nicht in den Gefahrenbereich fassen. * Schutzeinrichtungen nicht entfernen oder überbrücken. * Öffnen von vorhandenen elektrischen Schaltkästen nur durch Fachpersonal. * Beim Nachfüllen des Reinigungsmittels die Brandgefahren beachten und Maschine entsprechend abkühlen lassen. * Beim Nachfüllen die Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Reinigungsmittels beachten. Min. Schutzbrille und den Anforderungen entsprechende Schutzhandschuhe verwenden. * Bei Arbeiten am Leimbehälter Hitzeschutzhandschuhe tragen * Besondere Schutzmaßnahmen beim Arbeiten mit Laserkanten festlegen | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Lehrer informieren * Maschine erst nach Stillstand durch Fachpersonal überprüfen * Im Brandfall Löschversuch unternehmen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan). * Stromzufuhr unterbrechen * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * Arbeitsplatz nach Arbeitsende reinigen * **E-Check** **alle vier Jahre durch bestellte Elektrofachkraft** (ortsunveränderlich | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **23. Dezember 2019** |
| Schulleitung |  |