|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Rüttelflaschen** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | * Gefahr durch Hand- und Armvibrationen * Gefahr durch Betonspritzer * Gefahr durch Lärm | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
| GEBO_001  GEBO_033  GEBO_023  GEBO_015 | * Gehörschutz benutzen * Tragen von enganliegender und robuster Arbeitskleidung * Tragen von Sicherheitsschuhen, min. S3 * Tragen von Schutzhandschuhen * Bei Bauteiloberkanten in Augenhöhe zusätzlich Schutzbrille tragen * Umformer auf festen Untergrund stellen * Auf eine sichere Kabelführung achten. Stolperfallen vermeiden * Bei längeren Tätigkeiten die max. zulässigen Expositionszeiten beachten (Regelmäßige Pausen oder Abwechslung mehrerer Maschinenbediener) * Bei der Unterbrechung oder Beendigung der Arbeiten, ist die Rüttelflasche erst nach Stillstand abzulegen | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Maschine abschalten und sichern * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern * Maschine nach Arbeitsende reinigen * **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **21. Juni 2017** |