|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Rüttelflaschen** | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|    | * Gefahr durch Hand- und Armvibrationen
* Gefahr durch Betonspritzer
* Gefahr durch Lärm
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  GEBO_001 GEBO_033 GEBO_023 GEBO_015 | * Gehörschutz benutzen
* Tragen von enganliegender und robuster Arbeitskleidung
* Tragen von Sicherheitsschuhen, min. S3
* Tragen von Schutzhandschuhen
* Bei Bauteiloberkanten in Augenhöhe zusätzlich Schutzbrille tragen
* Umformer auf festen Untergrund stellen
* Auf eine sichere Kabelführung achten. Stolperfallen vermeiden
* Bei längeren Tätigkeiten die max. zulässigen Expositionszeiten beachten (Regelmäßige Pausen oder Abwechslung mehrerer Maschinenbediener)
* Bei der Unterbrechung oder Beendigung der Arbeiten, ist die Rüttelflasche erst nach Stillstand abzulegen
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **21. Juni 2017** |