|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten an einer  **Unterflurzugsäge** | **Raum:**  **Verantwortlich** | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\D-W025--.jpg | | * ghs_silhoueteGefahr durch das schnell laufende Sägeblatt * Gefahr durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit) * Gehörschädigungen durch Lärm * Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile * Gefahr beim Sägen durch Holzstaub | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\ISOP028-.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpg**G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M003--.jpg** | * Der Abstand des Spaltkeils darf vom Sägeblatt nicht mehr als 8 mm betragen * Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind * Beim Verwenden der Zugeinrichtung Werkstück an die Anschläge legen * Die erforderlichen Hilfseinrichtungen müssen bei Bedarf benutzt werden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock) * Beim Sägen längerer Werkstücke einen Anbautisch verwenden * Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und zu Ausbildungszwecken an Kreissägen arbeiten * Auf einen sicheren Stand beim Arbeiten achten * Splitter und Späne dürfen nicht mit der Hand aus dem Bereich des laufenden Sägeblattes entfernt werden * Vor dem Verlassen der Kreissäge die Maschine ausschalten * Auf Ordnung und Sauberkeit achten * Bei Arbeiten mit der Formatkreissäge müssen enganliegende Kleidung, Gehörschutz und den Tätigkeiten entsprechende Sicherheitsschuhe getragen werden. Keine Handschuhe! * Auf Funktion der Absaugung achten * **Alle Arbeiten nach TSM/M** | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Maschine abschalten und sichern * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern * Maschine nach Arbeitsende reinigen * **Jährlicher E-Check** | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **11. Juni 2020** |
|  | Schulleitung |  |  |  |