|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Fritteusen** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | Es bestehen Gefährdungen durch:   * heiße Geräteteile und heißes Fett/Öl * Quetsch- und Scherstellen an mechanischen Hebeeinrichtungen * Aufstellen an ungeeigneten Orten * Unzureichende Standsicherheit des Gerätes * Fettdunst * Fett- und Ölbrände * die eingesetzte Heizenergie (elektrischer Strom) | | | | |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | | |
|  | * Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten * Durch geeignete Griffe muss sichergestellt werden, dass das Eintauchen und Herausnehmen des Fettbackkorbes oder des Frittierkorbes gefahrlos möglich ist * Ablassvorrichtung (bei Geräten mit einem Gesamtgewicht einschließlich Öl von mehr als 10 kg oder einem Ölinhalt größer als 5 l) darf sich nicht durch versehentliches Anstoßen öffnen (Verwendung von Ventil mit Klappgriff, Drehknopf) * Verdeckungen zwischen den mechanisch angetriebenen Hebe-/Senkvorrichtungen nicht entfernen * Haltevorrichtung an den Körben benutzen * Arretierungen der ausschwenkbaren Heizeinrichtungen benutzen * Fritteusen möglichst nicht neben einem Wasserbad aufstellen * Enganliegende, geeignete Kleidung und Schutzhandschuhe tragen * Die Fritteuse darf nur von unterwiesenem Personal benutzt werden * Die Fettfilter sind regelmäßig zu reinigen. * Deckel für den Brandfall bereithalten | | | |  | |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** | | | | | | |
|  | | * **Fettbrände nicht mit Wasser löschen! Nach Möglichkeit nur mit dem dafür vorgesehenen Deckel zudecken. Geeigneten Feuerlöscher bereitstellen!** * Bei Schäden, Ausschalten und Lehrer informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen * Bei der Reinigung sind die Angaben hierzu des Herstellers zu beachten | | | |  |
| **Erste Hilfe** | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: (0)112 Krankentransport: (0)19222** | | | |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** | | | | | | |
|  | * Mängel sind umgehend dem Lehrer bzw. Vorgesetzten zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **27. April 2021** |
| Schulleitung |  |