|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Kühl- und Gefriergeräten** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | Es bestehen Gefährdungen durch:   * Unzulässige Aufstellungsorte * Unzureichende Standsicherheit * Sehr kalte Metallteile * die eingesetzte Betriebsenergie (elektrischer Strom) * Überhitzung des Aggregates durch offenstehende Tür (Brandgefahr) | | | | |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | | |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung der Kühl- u. Gefriergeräte ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu lesen * Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten * Türen sind immer verschlossen zu halten. Die Türränder müssen immer mit dem Korpus dicht abschließen, damit nicht ständig warme Luft einströmt * Geräte müssen immer gut belüftet und nie neben Wärmequellen aufgestellt werden * Belüftungsgitter dürfen nie zugestellt werden * Die oberste Beschickungsebene muss einsehbar sein | | | |  | |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** | | | | | | |
|  | | * Bei Schäden Ausschalten und Lehrer informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen | | | |  |
| **Erste Hilfe** | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** | | | | | | |
|  | * Mängel sind umgehend dem Lehrer bzw. Vorgesetzten zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **Jährlicher E- Check** durch Elektrofachkraft | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **17. Juni 2021** |
| Schulleitung |  |