|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Nassschneidemaschinen** | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|     | * Gefahr von Schnittverletzungen durch das Sägeblatt
* Gefahr durch nachlaufendes Sägeblatt, die Einzugsgefahr und das Hineingreifen in das Sägeblatt
* Gefahr des Rückschlages von Werkstücken
* Lärmemissionen
* Gefahr durch ständige Feuchtearbeit
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|        | * Tragen von enganliegender Kleidung
* Tragen von Sicherheitsschuhen S3
* Tragen von Gehörschutz
* Vor Arbeitsbeginn Zustand der Maschine und Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen überprüfen. (Stecker, Zuleitungskabel, Sägeblatt, Wasserzufuhr, Schutzhaube, Schiebetisch, Probelauf)
* Sicheren Stand der Maschine überprüfen
* Während des Betriebes nicht in den Gefahrenbereich greifen
* Werkstück fest am Anschlag anlegen
* Auf sauberen Arbeitsplatz und sicherem Stand achten
* Verwendung nur von speziellen, wasserabweisenden Handschuhen (ohne Stofffasern). Verwendung von Hautschutzcreme und Pflegecreme
* Bei längeren Expositionszeiten wasserabweisende Schürze benutzen
* Maschine nach Arbeitsende mit Wasser reinigen und Wasserleitungen mit klarem Wasser durchspülen
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Im Brandfall Löschversuch unternehmen
* Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen und regelmäßig mit Pflegemittel einsprühen
* **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **21. Juni 2021** |
| Schulleitung |