|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Spindelpresse** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | |
|  | | * Gefahr von Quetschungen zwischen Ober- und Unterwerkzeugen * Gefahr durch Materialbruch / Absplitterungen | | | | | |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | | | |
|  | | | * Die Angaben aus der Betriebsanleitung des Geräts sind zu beachten. * Vor der Benutzung der Spindelpresse ist eine Funktionsprüfung durchzuführen und die Standfestigkeit der Spindelpresse zu prüfen. * Die Spindelpresse darf nur benutzt werden, wenn alle Betriebseinrichtungen und die Werkstücke mängelfrei sind. * Enganliegende Kleidung tragen. Das Tragen von Armbanduhren und Schmuck, wie z. B. Ketten und Fingerringe ist untersagt. * Je nach Werkstückgröße und nach der vorgegebenen Befestigung des Geräts, sind Schutzschuhe zu tragen. * Bei scharfkantigen oder spröden Werkstücken sind Schutzhandschuhe zu tragen (z. B. bei Blechen oder Guss- und Kunststoffteilen). | | | | |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** | | | | | | | |
|  | | * Bei Schäden den Lehrer informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen | | | | |  |
| **Erste Hilfe** | | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: (0)112 Krankentransport: (0)19222** | | | | |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** | | | | | | | |
|  | * Mängel sind umgehend dem Lehrer bzw. Vorgesetzten zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **Jährlicher E- Check** durch eine Elektrofachkraft (entfällt bei Handbetrieb) | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **27. März 2019** |
| Schulleitung |  |